Mått på Dansbanan i Åsgarn

Vad som bestämmer måtten både längd och bredd på **takkonstruktion** är

**Kanalplasttak 10mm klar 6000x12892 Halle komplett (Finns på Bauhaus**)

Ett mått till som bestämmer är gavelstolparna, skall sitta på cc/3000 från hörnstolpen

SETRA LÅNGSHYTTAN har räknat ut Limträspecikation 0225-63500

Antal Bredd Höjd Längd

Pos1: Sidostolpar 10 115 115 3500

Pos2: Gavelstolpar 4 215 180 3000

Pos3: Bärlina sida 2 115 225 12892

Pos4: Bärlina gavel 2 215 450 12000

Pos5: Bärlina nock 1 215 990 12892

Pos6: Takbjälkar 26 66 360 6000

Scenen blir lika bred som gaveln, ansluten till gavelbärlinan och ca 3500 djup med snedtak utåt öppnings höjd ca 2400 in mot dansbanan ca 2000 i utkant